# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 5.4.0 Project Minimal Configuration
#
CONFIG_IDF_TARGET="esp32c3"
CONFIG_BOOTLOADER_COMPILER_OPTIMIZATION_PERF=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_UART_ISR_IN_IRAM=y
CONFIG_HTTPD_WS_SUPPORT=y
CONFIG_ESP_WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM=20
CONFIG_ESP_WIFI_DYNAMIC_RX_BUFFER_NUM=40
CONFIG_ESP_WIFI_DYNAMIC_TX_BUFFER_NUM=40
CONFIG_ESP_WIFI_TX_BA_WIN=32
CONFIG_ESP_WIFI_RX_BA_WIN=32
CONFIG_FREERTOS_HZ=500
CONFIG_LWIP_LOCAL_HOSTNAME="odroid-pm"
CONFIG_LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING=y
CONFIG_LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING_INPUT=y
CONFIG_LWIP_IRAM_OPTIMIZATION=y
CONFIG_LWIP_TCPIP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_IPV6=n
CONFIG_LWIP_TCP_SND_BUF_DEFAULT=65534
CONFIG_LWIP_TCP_WND_DEFAULT=65534
CONFIG_LWIP_TCP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_UDP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_SNTP_MAX_SERVERS=3
CONFIG_WS_BUFFER_SIZE=2048
CONFIG_WS_DYNAMIC_BUFFER=y
